- トップページ
- その他の便利な機能
- 設定データの取り扱い
- SDメモリーカードの取り扱い

# SDメモリーカードの取り扱い

SDメモリーカードは、電源を入れる前でも入れた後でも出し入れできます。

## SDメモリーカードを入れるには

図1

図2

スロットカバーを開ける。（図1）

SDメモリーカードのラベル面を上にして、SDメモリーカード挿入口に差し込み、スロットカバーを閉める。（図2）

NOTE

- SDメモリーカードの向きが正しいことを確認してからSDメモリーカードを入れてください。入れるときに抵抗があって入りにくいときは、SDメモリーカードが裏向き、または前後が逆になっている可能性があります。無理に押し込まず、向きを再度確認して正しく入れ直してください。

- SDメモリーカードの使用上のお願い

  - 本機には、SD規格、SDHC規格、またはSDXC規格に準拠したSDメモリーカードを入れてご使用ください。

  - MMC（Multi Media Card）は使用できません。（撮影できなくなるおそれがありますので、お気をつけください）

  - miniSD/microSDカードを本機で使用する場合は、必ず、miniSD/microSDカード専用のアダプターを装着してご使用ください。（miniSD/microSDアダプターのみを本機に挿入すると、正常に動作しません。アダプターには必ず、メモリーカードを入れてご使用ください）

  - 当社製のSDメモリーカード、およびminiSD/microSDカードをご使用いただくことをお勧めします。また、フォーマットは必ず、本機で行ってください。

  - 本書に記載された情報以外の最新情報は、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

    https://panasonic.biz/cns/sav/

  - SDHCメモリーカードは、2006年にSDアソシエーションにより策定された、2 GBを超える大容量メモリーカードの規格です。

  - SDXCメモリーカードは、2009年にSDアソシエーションにより策定された、32 GBを超える大容量メモリーカードの規格です。

## SDメモリーカードを取り出すには

カードスロットカバーを開け、カードアクセスLEDが点灯していないことを確認してからSDメモリーカードをさらに本体側へ押し込み、離します。SDメモリーカードが挿入口から浮いてくるので、SDメモリーカードを引き抜いて、カードスロットカバーを閉めます。

### 使用時、保管時は次の項目にお気をつけください。

- 高温・多湿を避けてください。

- 水滴を付けないでください。

- 帯電を避けてください。

SDメモリーカードは、本機に挿入してスロットカバーを閉めた状態で使用、保管してください。

ページトップへ戻る