- トップページ
- V-RAWレコーダー
- V-RAWレコーダー
- V-RAWレコーダーの取り付け

# V-RAWレコーダーの取り付け

V-RAWレコーダーはレコーディングモジュールのバッテリーホルダーと外部ユニット接続端子に取り付けます。

カバー

図1

図2

図3

図4

レコーディングモジュール後面部の外部ユニット接続端子のねじをゆるめカバーを外す。（図1）

V-RAWレコーダーを取り付ける。（図2）

V-RAWレコーダーを下にスライドさせる。（図3）

V-RAWレコーダーの脱着レバーを収める。（図4）

## 取り外すには

ストッパー

図1

図2

図3

V-RAWレコーダーの脱着レバーのストッパーをスライドさせ、脱着レバーを引き上げる。（図1、図2）

V-RAWレコーダーが浮き上がります。

V-RAWレコーダーを取り外す。（図3）

ページトップへ戻る