- トップページ
- 出力と画面表示
- 〈MON OUT2〉出力

# 〈MON OUT2〉出力

［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］→［MON OUT］で出力形式を設定します。

ステータス表示やマーカー表示の設定内容は〈MON OUT1〉端子と共通です。表示/非表示の切り替えはそれぞれに設定できます。

- ［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］→［MON OUT］→［MON OUT2 SIGNAL SEL］で出力信号の切り替えができます。

  ［MON OUT1］：〈MON OUT1〉端子からの出力と同じ映像（出力イメージなど）になります。

  ［VF SDI（1080p）］/［VF SDI（1080i）］：〈VF SDI〉端子からの出力と同じ映像（出力イメージ、マーカー、ステータス、拡大など）になります。［MON OUT FORMAT］の設定にかかわらず、選択したフォーマット（1080Pまたは1080i)で出力され、1080Pを選択したときはLEVEL-A信号となります。

出力フォーマット一覧
ページトップへ戻る