- トップページ
- その他の便利な機能
- GPSで測位情報を取得

# GPSで測位情報を取得

本機にはGPSが内蔵されています。GPSによって測位した情報を記録できます。

GPSアンテナは、カメラモジュールの天面に内蔵されています。

GPS機能の使用時は、カメラモジュール上部を金属などでふさがないでください。

- ビューファインダー画面に［GPS］が点滅し、測位準備が行われます。

- 測位が完了すると［GPS］が点灯し、GPS受信の電波強度を4段階のバーで表示します。

- GPSで時刻を受信できているときは、受信時刻（世界標準時）とタイムゾーンから、内蔵時計の時刻を現地時間として正確に保ちます。

- 日付や時刻表示が現地時間とずれているときは、タイムゾーンの設定がずれている可能性があります。再度タイムゾーンの設定を確認してください。

NOTE

- 数分待っても測位できないときは、GPSの電波の状態が悪く受信困難な状態です。

- 上空がひらけた見通しの良い場所で測位を行ってください。

- 高度の検出は、緯度経度の検出より時間がかかる場合があります。

- 次のような場所ではGPS衛星からの電波が正しく受信できないことがあります。そのため、測位できないことや大きな誤差が発生する場合があります。

  - 屋内

  - ビルの近くや谷間

  - 地下街

  - 森の中

  - 電車や車で移動中

  - トンネル中

ページトップへ戻る