- 顶部
- 维护
- 清洁和存放
- 存放摄录一体机注意事项

# 存放摄录一体机注意事项

存放期间应取下电池。存放在湿度较低且温度相对稳定的地方。

#### 摄像机机身

- 用一片软布包裹住摄录一体机，以免灰尘进入。

#### 电池

- 温度极高或极低时，都会缩短电池的使用寿命。

- 在含有较重的油烟或灰尘的场所存放时，可能会造成端子接头生锈等情况，引起故障。

- 请勿让电池端子接触到金属物体（例如项链或发夹）。否则可能造成端子间短路，并可能发热。触碰发热的部件可能会引起严重灼伤。

- 请在放电之后存放电池。如要长期存放摄像机，建议每年充一次电，使用摄像机将充满电量的电池耗尽，然后再次存放。

#### P2卡

- 如果您将其从摄录一体机上取出，则务必装上专用的防护帽，以免泥沙和灰尘粘附在接头部件上。此外，存放或移动时还要将其放入专用的箱体中。

- 请勿存放在具有腐蚀性气体的场所。

#### SD存储卡

- 如果您将其从摄录一体机中取出，务必将其存放在包装箱中。

- 请勿存放在具有腐蚀性气体的场所。

- 请勿存放在温度可能升得较高的地点，例如车内或直射阳光下。

- 请勿存放在多尘或高湿度的地点。

页面顶部