- 顶部
- 菜单操作
- 菜单操作
- ［SYSTEM SETTINGS］

# ［SYSTEM SETTINGS］

项目 | 操作
--- | ---
UI | SW | VF
［SYSTEM MODE］ | ［FREQUENCY］ | ✓ | — | —
| ［SDI RAW］ | ✓ | — | —
| ［MAIN PIXEL］ | ✓ | — | —
| ［MAIN CODEC］ | ✓ | — | —
| ［PROXY CODEC］ | ✓ | — | —
| ［PROXY SLOT］ | ✓ | — | —
| ［VFR PROXY REC］ | ✓ | — | —
| ［HIGH SPEED］ | ✓ | — | —
［COLOR SETTINGS］ | ［MAIN］ | ✓ | — | —
| ［GRADING］ | ✓ | — | —
| ［PROXY］ | ✓ | — | —
| ［SDI OUT 1］ | ✓ | ✓ | —
| ［SDI OUT 2］ | ✓ | ✓ | —
| ［VF SDI］ | ✓ | ✓ | —
| ［DETAIL SW］ | — | — | —
| ［DETAIL CORING］ | — | — | —
| ［DETAIL LEVEL］ | — | — | —
| ［3D LUT］ | ✓ | — | —
| ［PLAYBACK GRADING］ | ✓ | — | —
| ［CDL］ | ✓ | — | —
| ［SLOPE-R］ | ✓ | — | —
| ［SLOPE-G］ | ✓ | — | —
| ［SLOPE-B］ | ✓ | — | —
| ［OFFSET-R］ | ✓ | — | —
| ［OFFSET-G］ | ✓ | — | —
| ［OFFSET-B］ | ✓ | — | —
| ［POWER-R］ | ✓ | — | —
| ［POWER-G］ | ✓ | — | —
| ［POWER-B］ | ✓ | — | —
| ［SATURATION］ | ✓ | — | —
| ［R GAIN］ | — | — | —
| ［G GAIN］ | — | — | —
| ［B GAIN］ | — | — | —
| ［M.PED］ | — | — | —
| ［R PED］ | — | — | —
| ［G PED］ | — | — | —
| ［B PED］ | — | — | —
| ［MASTER GAMMA］ | — | — | —
| ［R GAMMA］ | — | — | —
| ［B GAMMA］ | — | — | —
| ［CHROMA LEVEL］ | — | — | —
［ANAMORPHIC DESQUEEZE］ | ［PROXY & SDI OUT］ | — | — | —
| ［VF SDI］ | — | ✓ | —
| ［DESQUEEZE RATIO］ | — | — | —
［IMAGE INVERT］ | ［PROXY & SDI OUT］ | — | — | —
| ［VF SDI］ | — | ✓ | —
| ［INVERT SELECT］ | — | — | —
［USER SWITCHES］ | ［USER1］ | — | ✓ | —
| ［USER2］ | — | ✓ | —
| ［USER3］ | — | ✓ | —
| ［USER TOGGLE（USER4）］ | — | ✓ | —
| ［USER5］ | ✓ | ✓ | —
| ［USER6］ | ✓ | ✓ | —
| ［USER7］ | ✓ | ✓ | —
| ［USER8］ | ✓ | ✓ | —
| ［USER9］ | ✓ | ✓ | —
| ［USER10］ | ✓ | ✓ | —
| ［USER GRIP1］ | — | ✓ | —
| ［USER GRIP2］ | — | ✓ | —
| ［LENS RET SW］ | — | ✓ | —
［SIDE LOCK］ | ［REC（FRONT）］ | — | — | —
| ［USER1/PLAY］ | — | — | —
| ［USER2/INFO］ | — | — | —
| ［USER3/EXT］ | — | — | —
| ［IRIS/SEL］ | — | — | —
| ［MENU］ | — | — | —
| ［SYS CHECK］ | — | — | —
| ［TOGGLE］ | — | — | —
［PLAYBACK SETTING］ | ［PLAYBACK MODE］ | — | — | —
［CARDS/MEDIA］ | ［FORMAT MEDIA］ | ✓ | — | —
| ［MEDIA END ALARM］ | — | — | —
［POWER MANAGEMENT］ | ［DC IN SOURCE］ | — | — | —
| ［DC IN BATTERY SETTINGS］ | — | — | —
| ［- FULL VOLT］ | — | — | —
| ［- NEAR END VOLT］ | — | — | —
| ［- END VOLT］ | — | — | —
| ［ONBOARD BATTERY SETTINGS］ | — | — | —
| ［- BATTERY SELECT］ | — | — | —
| ［- FULL VOLT］ | — | — | —
| ［- NEAR END VOLT］ | — | — | —
| ［- END VOLT］ | — | — | —
| ［- NEAR END INFO］ | — | — | —
| ［- END INFO］ | — | — | —
| ［END ALARM］ | — | — | —
［FAN］ | ［FAN SPEED］ | — | — | —
［GENLOCK］ | ［GENLOCK MODE］ | — | — | —
| ［H PHASE COARSE］ | — | — | —
| ［H PHASE FINE］ | — | — | —
［CONTROL DISPLAY］ | ［BRIGHTNESS］ | — | — | —
| ［COLOR LEVEL］ | — | — | —
| ［CONTRAST］ | — | — | —
| ［BACK LIGHT］ | — | — | —
| ［BUTTON LED］ | — | — | —
［CLOCK］ | ［CLOCK SETTING］ | — | — | —
| ［TIME ZONE］ | — | — | —
| ［DATE FORMAT］ | — | — | —
［INFORMATION］ | ［OPERATION TIME］ | ✓ | — | —
| ［VERSION］ | ✓ | — | —
| ［UPDATE］ | ✓ | — | —
| ［USB］ | ✓ | — | —
| ［TRACE LOG］ | ✓ | — | —
| ［SENSOR TEMP］ | ✓ | — | —
| ［LANGUAGE］ | — | — | —
［INITIALIZE］ | ［LOAD FACTORY DATA］ | — | — | —

页面顶部