- 顶部
- 其他实用功能
- 处理设置数据
- 设置数据的文件结构

# 设置数据的文件结构

可根据场景文件编号，在摄像机中保存场景文件（［SCENE1］至［SCENE5］，以及［SHADING］）。

场景文件（［SCENE1］至［SCENE5］，以及［SHADING］）数据可在SD存储卡中保存为可供载入和使用的文件。

可保存为场景文件的设置值指［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］中的内容。

摄像机的设置数据文件的结构如下。

#### 场景文件

摄像机

［SCENE1］

［SCENE2］

［SCENE3］

［SHADING］

［SCENE4］

（出厂设置）

［SCENE5］

［SCENE2］

［SCENE1］

［SHADING］

［SCENE3］

［SCENE4］

［SCENE5］

（当前值）

［SCENE1］

（保存在摄像机上的数值）

［SCENE3］

［SHADING］

［SCENE2］

［SCENE4］

［SCENE5］

SD存储卡

场景文件1

［SCENE1］

［SCENE2］

［SCENE3］

［SHADING］

［SCENE5］

［SCENE4］

场景文件8

［SCENE1］

［SCENE2］

［SCENE3］

［SCENE4］

［SCENE5］

［SHADING］

在［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［SCENE DATA］中选择［INITIALIZE］。

在［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［SCENE DATA］中选择［LOAD］或［SAVE］。

在［MENU］ → ［FILE］ → ［SCENE FILE］中选择［LOAD（SD CARD）］或［SAVE（SD CARD）］。

［SCENE1］至［SCENE5］，以及［SHADING］一次性保存。

页面顶部