- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 存储卡
- 存储卡的记录时间

# 存储卡的记录时间

#### 主录像机

主录制格式 （［MAIN CODEC］） | 设置条件 | 使用256 GB expressP2存储卡时的录制时间
--- | --- | ---
［AVC-Intra4K 422］ | ［25.00p］/［29.97p］ VFR：［OFF］ | 约72分钟
［AVC-Intra100］ | ［50.00i］/［59.94i］ | 约256分钟

摄像机可使用选购的expressP2存储卡或P2存储卡。

注意

- 无法使用AJ-P2C002SG（2 GB）卡。

- 有关本文未涵盖的最新信息，请参阅以下网站中的支持台。

  https://pro-av.panasonic.net/

#### 副录像机

次录制格式 （［SUB CODEC］） | 设置条件 | 使用64 GB SD存储卡时的录制时间
--- | --- | ---
［AVC-Proxy G6］ | ［25.00p］/［29.97p］ | 约655分钟

注意

- 显示的容量包括管理区和其他区，因此用于记录的可用空间少于上表中的值。

## 拆分P2卡上记录的剪辑

摄像机使用容量为8 GB或更大的P2卡时，如果单次连续录制时间超过下述时间，则会在另一剪辑中自动继续录制。可以按照单个剪辑的处理方式处理（显示、删除、修复等）P2设备上的剪辑缩略图。在非线性编辑软件和电脑上，此类剪辑可能会显示为单独的剪辑。

使用expressP2存储卡以及除AVC-Intra 100之外的任何格式时，录制可作为单个剪辑连续录制。但如果同时向副插槽中的SDHC存储卡进行录制时，则会在另一剪辑中继续录制。

记录格式（不包括原生记录） | 连续记录时间
--- | ---
AVC-Intra 4K 422（25P/29.97P） | 约1分钟
AVC-Intra 100（50.00i/59.94i） | 约5分钟

页面顶部