- 顶部
- 菜单操作
- 设置菜单结构
- 菜单配置

# 菜单配置

设置菜单配置如下。

［SYSTEM SETTINGS］ | 系统一般设置。 在这里设置系统频率、录制的像素数量、录制格式和录制方式。
［CAMERA SETTINGS］ | 设置基本摄像机设置。
［SCENE FILE SETTINGS］ | 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］ → ［MAIN］设为［SCENE1］至［SCENE5］/［SHADING］，可详细设置摄像机的画质调整。
［REC SETTINGS］ | 摄像机录制功能的各设置项目录制。
［AUDIO SETTINGS］ | 摄像机音频录制功能的各个设置项目。
［OUTPUT SETTINGS］ | 摄像机视频输出功能的各个设置项目。
［FILE］ | 进行与文件相关的操作，如从/向SD存储卡读取/写入菜单设置数据等。
［PERIPHERAL］ | 应用与外部设备（如网络和GPS设备等）共用功能相关的设置。

## ［SCENE FILE SETTINGS］

摄像机具有［SCENE FILE SETTINGS］菜单，用于执行摄像机视频的详细画质调整。

当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］ → ［MAIN］设为［V-Log］时，不能选择［SCENE FILE SETTINGS］。

页面顶部