- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 色彩设置
- ［CDL］设置

# ［CDL］设置

选择CDL功能。

当［MAIN COLOR］设为［V-Log］且［Grading SEL］设为［Internal］或［External App］时启用CDL功能。

#### ［CDL］顶部画面（［Grading SEL］ = ［Internal］）

#### ［CDL］顶部画面（［Grading SEL］ = ［External App］）

#### ［Slope］画面（［Offset］，［Power］）

当［Grading SEL］设为［Internal］时，在此画面中可调整各项参数。

使用控制面板操作按钮以0.01步进进行调整。调整将实时反映到视频。

#### ［Saturation］画面

当［Grading SEL］设为［Internal］时，在此画面中可调整各项参数。

使用控制面板操作按钮以0.01步进进行调整。

调整将实时反映到视频。

#### ［LOAD/SAVE］画面

显示SD存储卡中的.cdl文件，可选择文件。

- 可在控制面板的各参数设置画面中或通过网络使用外部分级应用程序控制此功能。

  也可从SD存储卡进行CDL文件上传。

  ［SAVE AS］操作允许使用最多八个字符组成的任意文件名（带文件扩展名.cdl）保存到SD存储卡。如果已有相同名称的文件，则不能保存。

- 还可以在［MENU］中设置CDL参数。

  此参数也保存在文件中。

- 启用CDL功能后，所有参数作为一个文件与P2卡或SD存储卡中的视频录制在一起。

  录制的文件名将与视频剪辑的名称相同。

  文件扩展名为.cdl。

- 当［Grading SEL］设为［External App］时，即使在录制期间也可修改CDL。.cdl文件的最后帧中的视频设置值将反映到将录制的文件。

#### ［SAVE AS］画面

页面顶部