- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 存储卡
- 插入存储卡

# 插入存储卡

首次使用摄像机时，请务必预先设置时间数据。（设置内部时钟的日期/时间）

将P2卡插入主插槽，将SD存储卡插入副插槽。

主插槽

弹出按钮

卡插槽盖

副插槽

图1

图2

图3

打开卡插槽盖。（图1）

将存储卡插入卡插槽。（图2）

- P2卡（主插槽）

  - 将徽标面朝外插入卡直至弹出按钮弹出。

  - 将弹出按钮向上按。

- SD存储卡（副插槽）

  - 将标签面朝外插入存储卡。

将卡插槽盖关闭牢固。（图3）

注意

- 务必仅在摄像机上格式化P2卡。

- 如果缓慢插入SD存储卡，可能会显示［FORMAT ERROR!］或［NOT SUPPORTED!］。此时，请重新插入存储卡。

  如果继续显示此信息，采取以下措施。

  - ［FORMAT ERROR!］：格式化SD存储卡。

  - ［NOT SUPPORTED!］：此SD存储卡不能使用。插入另一张SD存储卡。

- 在卡插槽盖关闭之间，不能进行来自或PLAY画面的操作。可进行SD存储卡中的文件操作。

页面顶部