- 顶部
- 菜单操作
- 用于保存和初始化的目标项目
- ［SYSTEM SETTINGS］

# ［SYSTEM SETTINGS］

项目 | SCENE | SETUP | INITIALIZE
--- | --- | --- | ---
［SYSTEM MODE］ | ［FREQUENCY］ | — | ✓ | ✓
| ［SDI RAW］ | — | ✓ | ✓
| ［MAIN PIXEL］ | — | ✓ | ✓
| ［MAIN CODEC］ | — | ✓ | ✓
| ［PROXY CODEC］ | — | ✓ | ✓
| ［PROXY SLOT］ | — | ✓ | ✓
| ［VFR PROXY REC］ | — | ✓ | ✓
［COLOR SETTINGS］ | ［MAIN］ | — | ✓ | ✓
| ［GRADING］ | — | ✓ | ✓
| ［PROXY］ | — | ✓ | ✓
| ［SDI OUT 1］ | — | ✓ | ✓
| ［SDI OUT 2］ | — | ✓ | ✓
| ［VF SDI］ | — | ✓ | ✓
| ［DETAIL SW］ | — | ✓ | ✓
| ［DETAIL CORING］ | — | ✓ | ✓
| ［DETAIL LEVEL］ | — | ✓ | ✓
| ［3D LUT］ | — | ✓ | ✓
| ［PLAYBACK GRADING］ | — | ✓ | ✓
| ［CDL］ | — | ✓ | ✓
| ［SLOPE-R］ | — | ✓ | ✓
| ［SLOPE-G］ | — | ✓ | ✓
| ［SLOPE-B］ | — | ✓ | ✓
| ［OFFSET-R］ | — | ✓ | ✓
| ［OFFSET-G］ | — | ✓ | ✓
| ［OFFSET-B］ | — | ✓ | ✓
| ［POWER-R］ | — | ✓ | ✓
| ［POWER-G］ | — | ✓ | ✓
| ［POWER-B］ | — | ✓ | ✓
| ［SATURATION］ | — | ✓ | ✓
| ［R GAIN］ | — | ✓ | ✓
| ［G GAIN］ | — | ✓ | ✓
| ［B GAIN］ | — | ✓ | ✓
| ［M.PED］ | — | ✓ | ✓
| ［R PED］ | — | ✓ | ✓
| ［G PED］ | — | ✓ | ✓
| ［B PED］ | — | ✓ | ✓
| ［MASTER GAMMA］ | — | ✓ | ✓
| ［R GAMMA］ | — | ✓ | ✓
| ［B GAMMA］ | — | ✓ | ✓
| ［CHROMA LEVEL］ | — | ✓ | ✓
［ANAMORPHIC DESQUEEZE］ | ［PROXY & SDI OUT］ | — | ✓ | ✓
| ［VF SDI］ | — | ✓ | ✓
| ［DESQUEEZE RATIO］ | — | ✓ | ✓
［IMAGE INVERT］ | ［PROXY & SDI OUT］ | — | ✓ | ✓
| ［VF SDI］ | — | ✓ | ✓
| ［INVERT SELECT］ | — | ✓ | ✓
［USER SWITCHES］ | ［USER1］ | — | ✓ | ✓
| ［USER2］ | — | ✓ | ✓
| ［USER3］ | — | ✓ | ✓
| ［USER TOGGLE（USER4）］ | — | ✓ | ✓
| ［USER5］ | — | ✓ | ✓
| ［USER6］ | — | ✓ | ✓
| ［USER7］ | — | ✓ | ✓
| ［USER8］ | — | ✓ | ✓
| ［USER9］ | — | ✓ | ✓
| ［USER10］ | — | ✓ | ✓
| ［USER GRIP1］ | — | ✓ | ✓
| ［USER GRIP2］ | — | ✓ | ✓
| ［LENS RET SW］ | — | ✓ | ✓
［SIDE LOCK］ | ［REC（FRONT）］ | — | ✓ | ✓
| ［USER1/PLAY］ | — | ✓ | ✓
| ［USER2/INFO］ | — | ✓ | ✓
| ［USER3/EXT］ | — | ✓ | ✓
| ［IRIS/SEL］ | — | ✓ | ✓
| ［MENU］ | — | ✓ | ✓
| ［SYS CHECK］ | — | ✓ | ✓
| ［TOGGLE］ | — | ✓ | ✓
［PLAYBACK SETTING］ | ［PLAYBACK MODE］ | — | ✓ | ✓
［CARDS/MEDIA］ | ［FORMAT MEDIA］ | — | — | —
| ［MEDIA END ALARM］ | — | ✓ | ✓
［POWER MANAGEMENT］ | ［DC IN SOURCE］ | — | ✓ | ✓
| ［DC IN BATTERY SETTINGS］ | — | — | —
| ［- FULL VOLT］ | — | ✓ | ✓
| ［- NEAR END VOLT］ | — | ✓ | ✓
| ［- END VOLT］ | — | ✓ | ✓
| ［ONBOARD BATTERY SETTINGS］ | — | — | —
| ［- BATTERY SELECT］ | — | ✓ | ✓
| ［- FULL VOLT］ | — | ✓ | ✓
| ［- NEAR END VOLT］ | — | ✓ | ✓
| ［- END VOLT］ | — | ✓ | ✓
| ［- NEAR END INFO］ | — | ✓ | ✓
| ［- END INFO］ | — | ✓ | ✓
| ［END ALARM］ | — | ✓ | ✓
［FAN］ | ［FAN SPEED］ | — | ✓ | ✓
［GENLOCK］ | ［GENLOCK MODE］ | — | ✓ | ✓
| ［H PHASE COARSE］ | — | ✓ | ✓
| ［H PHASE FINE］ | — | ✓ | ✓
［CONTROL DISPLAY］ | ［BRIGHTNESS］ | — | ✓ | ✓
| ［COLOR LEVEL］ | — | ✓ | ✓
| ［CONTRAST］ | — | ✓ | ✓
| ［BACK LIGHT］ | — | ✓ | ✓
| ［BUTTON LED］ | — | ✓ | ✓
［CLOCK］ | ［CLOCK SETTING］ | — | — | —
| ［TIME ZONE］ | — | ✓ | —
| ［DATE FORMAT］ | — | ✓ | ✓
［INFORMATION］ | ［OPERATION TIME］ | — | — | —
| ［VERSION］ | — | — | —
| ［UPDATE］ | — | — | —
| ［USB］ | — | — | —
| ［TRACE LOG］ | — | — | —
| ［SENSOR TEMP］ | — | — | —
| ［LANGUAGE］ | — | ✓ | ✓
［INITIALIZE］ | ［LOAD FACTORY DATA］ | — | — | —

页面顶部